;
Encoding=Windows-1251 
LanguageName=Russian (Русский)
;
;Translated by GOOGLE (GROUP 2)
;Date:2099-99-99
;
0000="Файл",
0001="Выход",
0002="Выйти из приложения",
0003="Ошибка",
0004="Не удалось обновить язык",
0005="Открыть",
0006="Загрузить бинарный файл",
0007="Сохранить",
0008="Сохранить резервные данные",
0009="Инструменты",
0010="Настройки",
0011="Настроить устройство",
0012="Обнаружить чип (F1)",
0013="Обнаружить идентификатор чипа",
0014="Прочитать чип (F2)",
0015="Считать данные с цели",
0016="Проверить данные (F3)",
0017="Сравнить данные между памятью и целью",
0018="Стереть чип (F4)",
0019="Стереть блок памяти на чипе",
0020="Записать чип (CTRL + W)",
0021="Записать данные в целевой чип",
0022="Активация",
0023="Активировать программное обеспечение по ID оборудования",
0024="Новая прошивка",
0025="Введите тип новой прошивки из flash.xml",
0026="Новая цель XML",
0027="Создать новую цель в XML",
0028="Помощь",
0029="О программе",
0030="О USBJTAG ....",
0031="Подключение",
0032="Показать схему подключения",
0033="Перейти к папке настроек",
0034="Открыть папку конфигурации",
0035="Диапазон",
0036="Скорость:",
0037="Модуль теста не загружен",
0038="Нет оборудования",
0039="Категория",
0040="Выбрать цель",
0041="Просмотр журнала",
0042="Автоматизация скриптов",
0043="Каталог скриптов",
0044="Выбрать каталог скриптов",
0045="Добавить тип Flash",
0046="Копировать из",
0047="Номер сектора",
0048="Размер сектора",
0049="Имя",
0050="Размер",
0051="Тип",
0052="SPI флеш",
0053="Конфликт имени",
0054="Ошибка размера",
0055="Тип (0-RAM, 1-Flash)",
0056="Начальный адрес",
0057="Протокол",
0058="Нет",
0059="Да",
0060="Длина IR",
0061="Программа памяти",
0062="Определения памяти",
0063="Адрес",
0064="Новый",
0065="Удалить",
0066="Просмотр XML",
0067="Дублированное имя теста",
0068="Активировать Email",
0069="Онлайн-активация",
0070="ID оборудования",
0071="Email-адрес",
0072="Код активации",
0073="Введите ваш PayPal Email-адрес",
0074="Сетевая ошибка",
0075="USB не подключен",
0076="USB подключен",
0077="IRLength вне диапазона, используется значение по умолчанию 5",
0078="Цель:",
0079="Внимание!",
0080="Вы уверены, что хотите прошить?",
0081="Вы уверены, что хотите стереть?",
0082="Время стирания",
0083="Время прошивки",
0084="Адрес появился",
0085="Адрес найден",
0086="Неизвестный тип флеш-памяти!",
0087="Сообщите об этих значениях",
0088="Скорость чтения",
0089="Не удалось сравнить данные по адресу",
0090="Проверьте диапазон памяти",
0091="Время",
0092="Сохранить бинарный файл",
0093="Сравнение данных успешно",
0094="Ошибка шины!",
0095="Неизвестная команда",
0096="Примечание: это 64-битный MIPS, пожалуйста, исправьте XML-файл",
0097="Обратите внимание: это не 64-битный MIPS, пожалуйста, исправьте XML-файл",
0098="DMA поддерживается",
0099="DMA не поддерживается",
0100="Скорость записи",
0101="Скорость программирования",
0102="Программирование завершено. Если больше не требуется, выключите и включите целевое устройство",
0103="Запуск программирования...",
0104="Скрытая флеш-память",
0105="Флеш не пуст по данному адресу",
0106="Несовместимое оборудование",
0107="Занято",
0108="EepomRegAddr не задан в XML",
0109="Последнее программирование не завершено",
0110="Сначала определите тип флеш-памяти!",
0111="Это не область флеш-памяти",
0112="Протокол флеш-памяти не поддерживается",
0113="Назначение должно начинаться с границы блока",
0114="Проверьте конфигурацию или сначала определите флеш",
0115="Начинается стирание...",
0116="Адрес или размер должен быть кратным блоку",
0117="Уже в режиме отладки",
0118="Вся флеш-память",
0119="Выход",
0120="Копировать",
0121="Копировать содержимое текущего выделения в буфер обмена",
0122="Вставить",
0123="Вставить содержимое из буфера в текущую позицию",
0124="init",
0125="Заполнить вкладку памяти начальным значением",
0126="Использование: init\r\nИнициализировать цель так, чтобы память была доступна",
0127="Использование: initusb\r\nПовторно инициализировать USB-порт.",
0128="Использование: salida\r\nВыйти из приложения.",
0129="Использование: ayuda (cmd)\r\nПоказать справку по команде.",
0130="Использование: reset\r\nСбросить устройство. Параметр = 1 включает BDM.",
0131="Использование: detectar\r\nОбнаружить JTAG-устройства",
0132="Использование: buscar inicio fin paso\r\nПоиск в памяти от начального до конечного адреса с шагом",
0133="Использование: mirar direccion\r\nПолучить слово данных из памяти",
0134="Использование: poner direccion datos\r\nУстановить слово данных в памяти",
0135="Использование: getram direccion longitud\r\nПолучить память с цели на ПК",
0136="Использование: cmpram direccion longitud\r\nСравнить память между целью и ПК",
0137="Использование: setram direccion longitud\r\nУстановить память цели с ПК",
0138="Использование: salvar TabName (имя_файла)\r\nСохранить данные из вкладки в файл",
0139="Использование: ldram direccion (имя_файла)\r\nЗагрузить память из файла",
0140="Адрес вне диапазона",
0141="Использование: programa direccion longitud\r\nПрограмма прошивки флеш-памяти",
0142="Не удаётся найти память в конфигурации",
0143="Использование: flshlist\r\nПоказать все типы флеш-памяти",
0144="Список поддерживаемых флеш-типов:",
0145="Использование: flshdct direccion\r\nОбнаружить флеш-чип",
0146="Использование: direccion d\r\nСделать адрес видимым",
0147="Настроить карту памяти",
0148="Использование: acerca\r\nПоказать информацию о версии",
0149="Использование: cls\r\nОчистить экран",
0150="Использование: direccion datos datos...\r\nЗаписать данные по адресу",
0151="Использование: f TabName direccion длина данные\r\nЗаполнить память данными",
0152="Использование: s TabName direccion длина строка/данные\r\nПоиск строки или данных\nпример: s nvram ASTB\nпример: s 210000 2000 22 33 44 55",
0153="Не найдено",
0154="Использование: configshow\r\nПоказать текущую конфигурацию",
0155="Ошибка конфигурационного файла!",
0156="Конфигурация не найдена",
0157="Использование: borrar direccion длина\r\nСтереть флеш",
0158="Использование: flshset TabName значение1, значение2\r\nПринудительно задать параметры флеша",
0159="Использование: sprogram direccion длина\r\nМедленная запись во флеш (предварительно стереть)",
0160="Использование: bk\r\nОстановить выполнение цели",
0161="Использование: r (имя_регистра значение)\r\nЧтение/установка значения регистра",
0162="Недопустимый регистр",
0163="Регистр не может быть установлен",
0164="Использование: t\r\nОдиночный шаг",
0165="Шаг не может превышать 65536",
0166="Не в режиме отладки",
0167="Использование: t = адрес\r\nОдиночный шаг с адресом\nt = 468.",
0168="Использование: g\r\nПродолжить выполнение",
0169="Использование: g = адрес\r\nВыполнить с заданного адреса",
0170="Использование: pokeh адрес данные\r\nЗаписать полуслово",
0171="Использование: pokeb адрес данные\r\nЗаписать байт",
0172="Использование: blkchk адрес длина\r\nПроверить пустоту флеш",
0173="Использование: flshdcth (адрес)\r\nОбнаружить флеш по полуслову",
0174="Использование: ldramh адрес (имя_файла)\r\nЗагрузить полуслово из файла в память",
0175="Использование: velocidad 0/1/2\r\nНастроить скорость цели: 0 - быстро, 1 - средне, 2 - медленно",
0176="Использование: TPI 0/1\r\nВключить/выключить TPI",
0177="Использование: log 0/1\r\nВключить/выключить логирование",
0178="Использование: sgetram direccion длина\r\nМедленно получить память с цели на ПК",
0179="Использование: scmpram direccion длина\r\nМедленно сравнить память цели и ПК",
0180="Использование: setram direccion длина\r\nМедленно установить память цели с ПК",
0181="Использование: ldhex\r\nЗагрузить память из HEX-файла",
0182="Использование: sphex\r\nМедленная прошивка из HEX-файла",
0183="Использование: prhex\r\nПрошивка из HEX-файла",
0184="Использование: peekh direccion\r\nЧтение полуслова из памяти",
0185="Использование: peekb direccion\r\nЧтение байта из памяти",
0186="Использование: color ffffff\r\nИзменить цвет фона",
0187="Использование: scripts\r\nПоказать все скрипты",
0188="Ошибка файла скриптов!",
0189="Нет скриптов",
0190="Использование: bl\r\nПоказать точки останова",
0191="Использование: se или se *\r\nВключить одну или все точки останова",
0192="Использование: bd или bd *\r\nОтключить одну или все точки останова",
0193="Использование: lpm direccion\r\nОстановка по адресу памяти",
0194="Использование: bpx direccion\r\nОстановка по коду по адресу",
0195="Пожалуйста, выберите",
0196="Пожалуйста, выберите правильное значение",
0197="Выйти из скриптов",
0198="Нажмите Enter для продолжения. Пробел и Enter для останова...",
0199="Команда",
0200="Скрипт завершён",
0201="Очистить окно команд",
0202="Язык",
0203="Выбрать новый язык",
0204="Выбор языка",
0205="Доступные языки",
0206="Использование: fullprac 0/1 отключить или включить полностью prac",
0207="Использование: pgmram address установить программу в оперативной памяти",
0208="Использование: JAM command (eg. JAM PROGRAM)",
0209="Использование: config (target)",
0210="загружен",
0211="Ошибка файла",
0212="Сохранено",
0213="Выбрана неверная цель",
0214="Последние файлы",
0215="Недавние цели",
0216="Не активировано",
0217="Активировано",
0218="Очистить окно вывода",
0219="Использование:REGS 1(0) \r\nОтображать (скрывать) внутренние регистры после CPUID",
0220="Цель несовместима",
0221="Цель поиска для",
0222="Редактировать файл устройства",
0223="пожалуйста, подождите...",
0224="Расколоть",
0225="Цель не существует",
0226="Недостаточно данных",
0227="Импортировать цель XML",
0228="Использование:POWER 1(0) \r\nУправление включением/выключением питания цели (реле)",
0229="Общий",
0230="Вариант сохранения файла",
0231="Автоматическое сохранение после прочтения",
0232="Имя файла",
0233="Вспышка",
0234="Дата",
0235="Имя вкладки",
0236="Пустой чек",
0237="Проверьте, выключена ли вспышка.",
0238="Пароль",
0239="Записывать",
0240="Останавливаться",
0241="Автоматическая проверка после программы",
0242="Находить",
0243="Найти следующий",
0244="Заменять",
0245="Рассчитать контрольную сумму",
0246="Игнорировать использование контрольной суммы для сравнения",
END