;
LanguageName=German (Deutsch)
;
;Translated by GOOGLE (GROUP 2)
;Date:2099-99-99
;
0000="Datei",
0001="Exit",
0002="Beenden Sie die Anwendung",
0003="Fehler",
0004="Sprache Update fehlgeschlagen",
0005="Öffnen",
0006="Load Binärdatei"
0007="Speichern"
0008="Daten speichern für die Sicherung",
0009="Extras",
0010="Config",
0011="Configure das Ziel",
0012="Detect Chip (F1)",
0013="Detect Chip-ID",
0014="Lesen von Chip (F2)",
0015="Lesen von Daten aus target"
0016="Überprüfen von Daten (F3)",
0017="Überprüfen der Daten zwischen Speicher und Ziel",
0018="Erase Chip (F4)",
0019="Löschen der Speicherblock auf dem Chip",
0020="Write-Chip (STRG + W)",
0021="Schreibe Daten auf Chip-Ziel",
0022="Aktivierung",
0023="Aktivieren Sie die Software auf Hardware-ID basiert",
0024="Neuer Flash",
0025="Geben Sie den neuen Flash-Typ zu flash.xml"
0026="Neue Targe XML",
0027="Neues Ziel Test xml",
0028="Hilfe",
0029="Über",
0030="Über USBJTAG NT ....",
0031="Verbindung",
0032="Zeige Anschlussbild"
0033="Gehe zu konfigurieren Ordner",
0034="Open Konfigurationsordner"
0035="Range:",
0036="Speed",
0037="Test-Modul nicht geladen",
0038="Keine Hardware",
0039="Kategorie",
0040="Ziel auswählen",
0041="Verzeichnis anzeigen",
0042="Auto Script",
0043="Script-Verzeichnis",
0044="Wählen Sie Script-Verzeichnis",
0045="Add Flash Type"
0046="CopyFrom"
0047="Anzahl der Sektor",
0048="Sector Size",
0049="Name",
0050="Größe",
0051="Typ",
0052="SPI-Flash",
0053="Name Konflikt",
0054="Größe Fehler",
0055="Typ (0-RAM, 1-Flash",
0056="Start Adresse",
0057="Protokoll",
0058="Nein",
0059="Ja",
0060="IR Länge",
0061="Program Memory",
0062="Memory-Definitionen",
0063="Adresse",
0064="Neu",
0065="Löschen",
0066="View XML",
0067="Doppelte Test Name",
0068="E-Mail aktivieren",
0069="Online-Aktivierung",
0070="Hardware-ID",
0071="E-Mail-Adresse",
0072="Activation Code",
0073="Bitte geben Sie Ihre Paypal E-Mail Adresse",
0074="Network Error",
0075="USB nicht verbunden",
0076="USB angeschlossen",
0077="IRLength ist außer Reichweite, verwenden standardmäßig 5",
0078="Ziel:",
0079="Warnung!"
0080="Sind Sie sicher, dass Sie Programm?"
0081="Sind Sie sicher, dass Sie löschen möchten?"
0082="Löschen Zeit",
0083="Program Zeit",
0084="spähte Adresse",
0085="Gefunden Adresse",
0086="Unbekannter Flash Typ!"
0087="Report diese Werte",
0088="Lesegeschwindigkeit"
0089="Daten vergleichen Failed-Adresse",
0090="Check-Speicher-Bereich."
0091="Zeit",
0092="Speichern Binärdatei"
0093="Daten vergleichen" OK ",
0094="Bus Error!"
0095="Command unknown",
0096="Hinweis: Dies ist 64bit MIPS Bitte beheben Sie die XML-Datei",
0097="Hinweis: Dies ist nicht 64bit MIPS Bitte beheben Sie die XML-Datei",
0098="DMA supoorted"
0099="DMA nicht supoorted"
0100="Write Speed"
0101="Program Geschwindigkeit",
0102="Programm übergeben, wenn keine weitere Programmierung erforderlich, Power off / on das Ziel",
0103="Programm beginnt ...",
0104="Flash ausgeblendet",
0105="Flash ist nicht leer an der Adresse",
0106="Hardware nicht kompatibel",
0107="Besetzt"
0108="EepomRegAddr ist nicht in XML definiert",
0109="Nicht fertig letzten Programm",
0110="Detect den Blitz zuerst!",
0111="Nicht ein Flash-Bereich",
0112="Flash-Protokoll nicht unterstützt",
0113="Dest muss an der Grenze eines Blocks beginnen",
0114="Überprüfen Sie die Konfiguration oder Aufdeckung der Blitz zuerst",
0115="Löschen ...", beginnt
0116="Adresse oder Größe sollte an der Grenze von einem Flash-sein",
0117="Bereits im Debug-Modus",
0118="AllFlash"
0119="Output",
0120="Kopieren",
0121="Kopieren Sie die aktuelle Auswahl der Inhalte in die Zwischenablage",
0122="Einfügen",
0123="Einfügen der Zwischenablage den Inhalt in die aktuelle Position",
0124="init",
0125="Füllen Sie die Registerkarte" Memory "mit Anfangswert"
0126="Usage: init\r\n Initialize das Ziel also Erinnerungen zugänglich sind",
0127="Aufruf: initusb\r\n Reinit den USB-Port."
0128="Aufruf: Ausfahrt\r\n Beenden Sie die Anwendung."
0129="Aufruf: Hilfe (cmd)\r\n Ausgang der Verwendung des Befehls."
0130="Usage:. Zurückgesetzt\r\n Setzen Sie das Gerät senden Reset-Signal für BDM param = 1 ermöglichen BDM..",
0131="Usage:. Detektieren\r\n Erkennen der JTAG-Geräte",
0132="Aufruf: Suche starten Endsegments\r\n Suchen Gedächtnis von Anfang bis Ende mit dem Schritt",
0133="Aufruf: PEEK-Adresse\r\n Holen Sie sich das Wort Daten von einer Speicherkarte"
0134="Aufruf: Sack Adressdaten\r\n Stellen das Wort Daten einer Erinnerung",
0135="Aufruf: getram Adreßlänge\r\n Verbrauch: getram tabname\r\n Holen Sie sich das Gedächtnis vom Target bis zur PC-Speicher",
0136="Aufruf: cmpram Adreßlänge\r\n Verbrauch: cmpram tabname\r\n vergleichen Speicher zwischen Soll-und PC-Speicher",
0137="Aufruf: setram Adreßlänge\r\n Verbrauch: setram tabname\r\n Stellen Sie den Speicher aus dem Hauptspeicher des Rechners Ziel",
0138="Aufruf: sparen tabname (Dateiname)\r\n sparen beginnen Ende (Dateiname)\r\n Speichern Sie die Daten auf der Registerkarte"
0139="Aufruf: ldram Adresse (Dateiname)\r\n Verbrauch: ldram tabname\r\n Load-Speicher."
0140="Adresse out of range",
0141="Aufruf: Programm-Adresse Länge\r\n Usage Programm tabname\r\n Programm zu blinken."
0142="Können Sie nicht das Gedächtnis in der Konfiguration"
0143="Aufruf: flshlist\r\nlist alle Flash-Typen",
0144="Unterstützte Flash-Typ-Liste:",
0145="Aufruf: flshdct (Adresse)\r\nDetect Flash-Chip",
0146="Usage:. D-Adresse\r\n Sie die Adresse sichtbar",
0147="Konfigurieren der Memory Map",
0148="Verbrauch: ca.\r\n Anzeige Version Info",
0149="Aufruf: cls\r\n Deaktivieren Sie die Ausgabe zeigt",
0150="Aufruf: E Adressdaten Daten ....\r\n" Bearbeiten "-Adresse mit neuen Daten."
0151="Aufruf: f tabname (Anschrift Länge) data\r\n Füllen mit neuen Daten."
0152="Aufruf:.. S tabname (Anschrift Länge) string (Daten Daten Daten)\r\nt Suche nach Daten oder Zeichenfolge\r\n zB s nvram ASTB\r\n zB: s 210000 2000 22 33 44 55" ,
0153="Not Found",
0154="Usage:. Configshow\r\nShow Bestehende config",
0155="Config-Datei Fehler!"
0156="Keine Konfiguration",
0157="Aufruf: löschen Adreßlänge\r\n Verbrauch: erasem tabname\r\n Löschen der Blitz",
0158="Aufruf: flshset tabname Wert1, Wert2\r\nForce-Flash, um Tabulatoren, Einstellung",
0159="Aufruf: sprogram Adreßlänge\r\n Verbrauch: sprogram tabname\r\n Slow Programm-Flash (muss tilgen zuerst)",
0160="Aufruf: bk\r\n Break the target"
0161="Aufruf: r (RegName Wert)\r\n gelesen / eingestellt registrieren Wert",
0162="Verzeichnis nicht gültig",
0163="Verzeichnis kann nicht eingestellt werden",
0164="Aufruf: t\r\n Single Schritt",
0165="Schritt kann nicht übersteigen 65536",
0166="Nicht im Debug-Modus",
0167="Aufruf: t = Adresse\r\n Einzelschritt mit Adresse\r\nt = 468."
0168="Aufruf: g\r\n Weiter excute."
0169="Aufruf: g = Adresse\r\n Excute der Adresse",
0170="Aufruf: pokeh Adressdaten\r\n Poke Halbwort"
0171="Aufruf: pokeb Adressdaten\r\n Poke Byte",
0172="Aufruf: blkchk Adreßlänge\r\n Verbrauch: blkchk tabname\r\n Blankoscheck Blitz",
0173="Aufruf: flshdcth (Adresse)\r\nDetect Flash-Chip in der Hälfte Wort",
0174="Aufruf: ldramh Adresse (Dateiname)\r\n Ladespeicher in der Hälfte Wort."
0175="Aufruf: Geschwindigkeit 0 (1) (2)\r\nAdjust Zielgeschwindigkeit 0 schnell, 1 Mitte, 2 langsam",
0176="Aufruf: cfi (1) 0\r\n Aktivieren / Deaktivieren des Gerichts erster Instanz."
0177="Aufruf: log (1) 0\r\n Aktivieren / Deaktivieren Sie das Protokoll."
0178="Aufruf: sgetram Adreßlänge\r\n Verbrauch: getram tabname\r\n Holen Sie sich das Gedächtnis vom Target bis zur PC-Speicher verwenden Slow-Modus",
0179="Aufruf: scmpram Adreßlänge\r\n Verbrauch: cmpram tabname\r\n vergleichen Speicher zwischen Soll-und PC-Speicher mit langsamen Modus."
0180="Aufruf: setram Adreßlänge\r\n Verbrauch: setram tabname\r\n Stellen Sie den Speicher aus dem Hauptspeicher des Rechners mit langsamen Modus Ziel",
0181="Aufruf: ldhex\r\n Ladespeicher von Hex-Datei."
0182="Aufruf: Sphex\r\n Slow Programm Hex-Datei."
0183="Aufruf: prhex\r\nprogram Hex-Datei."
0184="Aufruf: peekh Adresse\r\n Peek Halbwort"
0185="Aufruf: peekb Adresse\r\n Peek Byte",
0186="Aufruf: Farbe ffffff\r\n Ändern Sie die Hintergrundfarbe",
0187="Usage: script\r\nDisplay alle Skript-Dateien\r\n Script-Datei\r\n Anzeige-Skript",
0188="Script-Datei Fehler!"
0189="Kein Skript-Dateien",
0190="Aufruf: BL\r\nlist aktuellen Sollbruchstellen",
0191="Aufruf: sein n\r\n Verbrauch: sein *\r\n Aktivieren Sie eine (oder alle) Sollbruchstelle"
0192="Aufruf: bd n\r\n Verbrauch: bd *\r\n Deaktivieren Sie eine (oder alle) Sollbruchstelle"
0193="Aufruf: bpm-Adresse\r\n Break on Speicheradresse",
0194="Aufruf: bpx Adresse\r\n Break on Code-Adresse",
0195="Bitte wählen",
0196="Bitte wählen Sie rechts Wert",
0197="Exit Script",
0198="Drücken Sie die Eingabetaste, um continue.Spacebar und geben Sie an ....", Pause
0199="Befehl",
0200="Script fertig",
0201="Clear Befehlsfenster"
0202="Sprache",
0203="Wählen Sie neue Sprache",
0204="Sprachauswahl",
0205="Verfügbare Sprache" 
0206="Aufruf: fullprac 0/1 Deaktivieren oder Aktivieren der vollständigen Praxis",
0207="Aufruf: pgmram address Programm-RAM einstellen",
0208="Aufruf: JAM command (eg. JAM PROGRAM)",
0209="Aufruf: config (target)",
0210="geladen",
0211="Dateifehler",
0212="Gespeichert",
0213="Falsches Ziel ausgewählt",
0214="Aktuelle Dateien",
0215="Aktuelle Ziele",
0216="Nicht aktiviert",
0217="Aktiviert",
0218="Ausgabefenster löschen",
0219="Aufruf:REGS 1(0) \r\nInterne Register anzeigen (ausblenden) nach CPUID",
0220="Ziel nicht kompatibel",
0221="Ziel suchen nach",
0222="Gerätedatei bearbeiten",
0223="Bitte warten...",
0224="Teilt",
0225="Ziel existiert nicht",
0226="Nicht genügend Daten",
0227="Ziel importieren XML",
0228="Aufruf:POWER 1(0) \r\nSteuerung der Ein-/Ausschaltung des Ziels (Relais)",
0229="Allgemein",
0230="Option zum Speichern von Dateien",
0231="Nach dem Lesen automatisch speichern",
0232="Dateiname",
0233="Blitz",
0234="Datum",
0235="Registerkartenname",
0236="Blankoscheck",
0237="Überprüfen Sie, ob der Blitz gelöscht ist",
0238="Passwort",
0239="Aufzeichnen",
0240="Stoppen",
0241="Automatische Überprüfung nach dem Programm",
0242="Finden",
0243="Weiter finden",
0244="Ersetzen",
0245="Prüfsumme berechnen",
0246="Ignorieren Sie die Verwendung der Prüfsumme zum Vergleichen",
END