Encoding=GB2312
LanguageName=Chinese(中文简体)
;
;Translated by
;Date:2011-02-18
;
0000="文件",         
0001="退出",         
0002="退出应用程序",         
0003="错误",
0004="语言更新失败",
0005="打开",
0006="加载二进制文件",
0007="保存",
0008="保存备份数据",
0009="工具",
0010="配置",
0011="配置目标机",
0012="检测 (F1)",
0013="检测芯片 ID",
0014="读芯片 (F2)",
0015="从目标机读数据",
0016="比较数据 (F3)",
0017="比较内存和目标机",
0018="擦除芯片 (F4)",
0019="擦除芯片数据块",
0020="写芯片 (CTRL+W)",
0021="编写目标芯片",
0022="激活软件",
0023="由硬件码激活软件",
0024="新闪存类型",
0025="添加新闪存类型到 flash.xml",
0026="新目标机 XML",
0027="创建新的目标机 xml",
0028="帮助",
0029="关于",
0030="关于 USBJTAG NT ....",
0031="连接",
0032="显示连接示意图",
0033="转到配置目录",
0034="打开配置目录",
0035=" 范围: ",
0036=" 速度: ",
0037="测试模块没有加载",
0038="无硬件",
0039="类别",
0040="目标机选择",
0041="寄存器",
0042="自动批命令",
0043="批命令目录",
0044="选择批命令目录",
0045="添加闪存类型",
0046="模板",
0047="扇区数",
0048="扇区大小",
0049="名字",
0050="大小",
0051="类型",
0052="SPI闪存",
0053="名字冲突",
0054="尺寸错误",
0055="类型(0-RAM, 1-Flash",
0056="起始地址",
0057="协议",
0058="不",
0059="是",
0060="IR 长度",
0061="编程地址",
0062="存储地址定义",
0063="地址",
0064="新建",
0065="清除",
0066="显示 XML",
0067="测试名字重复",
0068="Email索取激活码",
0069="在线激活",
0070="硬件 ID",
0071="Email地址",
0072="激活码",
0073="请输入email地址",
0074="网络错误",
0075="USB 没连",
0076="USB 连接",
0077="IRLength 超出范围,用 5",
0078="目标机: ",
0079="警告!!",
0080="确认编程?  ",
0081="确认擦除?  ",
0082="擦除时间",
0083="编程时间",
0084="读入地址",
0085="发现地址",
0086="未知闪存类型!",
0087="报告数据",
0088="读速度",
0089="比较失败地址",
0090="检查地址范围.",
0091="时间",
0092="保存二进制文件",
0093="比较数据成功",
0094="总线出错!",
0095="未知命令 ",
0096="这是 64bit MIPS,请修改xml文件",
0097="这不是 64bit MIPS,请修改xml文件",
0098="支持DMA",
0099="不支持DMA",
0100="写内存速度",
0101="编写速度",
0102="完成编写, 如果不继续编写, 开关电源",
0103="开始编写...",
0104="闪存空白",
0105="闪存未擦除地址",
0106="硬件不兼容",
0107="忙",
0108="EepomRegAddr 没有在xml中定义",
0109="上次编程还没有结束",
0110="请先检测闪存类型!",
0111="不是闪存范围",
0112="不支持的闪存协议",
0113="地址必须在块的边界上",
0114="检查配置或先检测闪存",
0115="擦除开始...",
0116="地址或大小必须在闪存块的边上",
0117="已经在debug状态",
0118="全部",
0119="输出窗口",
0120="复制",
0121="将选择复制到粘贴板",
0122="粘贴",
0123="从粘贴板粘贴到当前位置",
0124="初始化",
0125="将内存填入初始化值",
0126="用法: init\r\n 初始化目标机以便读写",
0127="用法: initusb\r\n 从新初始化USB口.",
0128="用法: exit\r\n 退出应用程序.",
0129="用法: help (cmd)\r\n 显示命令用法.",
0130="用法: reset\r\n Reset目标机. 发复位信号. 对于BDM param=1 启动BDM模式.",
0131="用法: detect\r\n 检测目标机.",
0132="用法: search start end step\r\n 从开始到结束搜索(步长)",
0133="用法: peek address\r\n 从目标机读一个字",
0134="用法: poke address data\r\n 写一个字到目标机",
0135="用法: getram address length\r\n 用法:getram tabname\r\n 从目标机内存读到PC",
0136="用法: cmpram address length\r\n 用法:cmpram tabname\r\n 比较目标机内存和PC内存",
0137="用法: setram address length\r\n 用法:setram tabname\r\n 写目标机内存",
0138="用法: save tabname (filename)\r\n save start end (filename)\r\n 将定义范围存盘",
0139="用法: ldram address (filename)\r\n 用法:ldram tabname\r\n 读文件至PC内存.",
0140="地址超出范围",
0141="用法: program address length\r\n Usage program tabname\r\n 编写闪存.",
0142="无法在配置中找到存储定义",
0143="用法: flshlist\r\n 列出所有闪存类型",
0144="支持的闪存列表:",
0145="用法: flshdct (address)\r\n 检测闪存类型,",
0146="用法: d address.\r\n 显示地址内容",
0147="配置地址",
0148="用法: about\r\n 显示版本信息",
0149="用法: cls\r\n 清屏",
0150="用法: e address data data ....\r\n 用新数据编辑地址.",
0151="用法: f tabname(address length) data\r\n 填充新数据.",
0152="用法: s tabname(address length) string (data data data)\r\n t 搜索数据或字符串.\r\n 例. s nvram ASTB\r\n eg: s 210000 2000 22 33 44 55",
0153="没找到",
0154="用法: configshow\r\n 显示当前配置.",
0155="配置文件错误!",
0156="没有配置",
0157="用法: erase address length\r\n 用法:erasem tabname\r\n 擦除闪存",
0158="用法: flshset tabname value1,value2\r\n 强行设置闪存,",
0159="用法: sprogram address length\r\n 用法:sprogram tabname\r\n 慢速编程闪存(必须先擦除)",
0160="用法: bk\r\n 中断目标机",
0161="用法: r (regname value)\r\n 读/写寄存器值",
0162="无效寄存器",
0163="无法设置寄存器",
0164="用法: t\r\n 单步执行",
0165="步长不可超过65536",
0166="不在debug状态",
0167="用法: t= address\r\n 从地址开始单步执行.\r\n 例.t= 468",
0168="用法: g\r\n 继续运行.",
0169="用法:g= address \r\n 从地址开始执行",
0170="用法: pokeh address data\r\n 写半字(双字节)",
0171="用法: pokeb address data\r\n 写单字节",
0172="用法: blkchk address length\r\n 用法:blkchk tabname\r\n 闪存空白检查",
0173="用法: flshdcth (address)\r\nDetect 闪存半字侦测",
0174="用法:ldramh address (filename)\r\n 半字模式文件读入.",
0175="用法: speed 0 (1) (2)\r\n 调整时钟 speed 0 快速, 1 中速,2 慢速",
0176="用法: cfi (1) 0\r\n 启动/停止CFI模式.",
0177="用法: log (1) 0\r\n 启动/停止日志.",
0178="用法:sgetram address length\r\n 用法:getram tabname\r\n 从目标机用慢速读入",
0179="用法:scmpram address length\r\n 用法:cmpram tabname\r\n 用慢速比较内容.",
0180="用法:setram address length\r\n 用法:setram tabname\r\n 用慢速写目标机内存",
0181="用法: ldhex \r\n 读入十六进制文件.",
0182="用法: sphex \r\n 慢速编写十六进制文件.",
0183="用法: prhex \r\n 编写十六进制文件.",
0184="用法: peekh address\r\n 读入半字(双字节)",
0185="用法: peekb address\r\n 读入单字节",
0186="用法: color ffffff\r\n 改变背景颜色",
0187="用法: script \r\n 显示所有批命令文件\r\n script file\r\n 显示批命令",
0188="批命令文件错误!",
0189="没有批命令文件",
0190="用法:BL \r\n 显示当前断点",
0191="用法: be n\r\n 用法: be *\r\n 启动单个(所有) 断点",
0192="用法: bd n\r\n 用法: bd *\r\n 禁止单个(所有) 断点",
0193="用法: bpm address\r\n 设置内存断点",
0194="用法: bpx address\r\n 设置代码断点",
0195="请选择",
0196="请选择正确值",
0197="退出批命令",
0198="按回车继续.空格加回车退出....",
0199="命令错误",
0200="批命令结束",
0201="清除命令窗口",
0202="语言",
0203="选择新语言",
0204="语言选择",
0205="可选语言",
0206="用法: fullprac 0/1 禁止或启动全 prac",
0207="用法: pgmram address 、\r\n 设置编程地址",
0208="用法: JAM command \t\n 例. JAM PROGRAM",
0209="用法: config (target)",
0210="读入成功",
0211="文件错误",
0212="存盘成功",
0213="选择了错误的目标机",
0214="最近打开文件",
0215="最近的目标机",
0216="未激活",
0217="已激活",
0219="用法:REGS 1(0) \r\nCPUID后显示 (隐藏) 内部寄存器",
0220="目标与选择的不兼容",
0221="寻找目标",
END
