;
LanguageName=Norwegian
;
;Translated by GOOGLE (GROUP 2)
;Date:2099-99-99
;
0000="Fil",
0001="Exit",
0002="Avslutt program",
0003="Feil",
0004="Språk Update Failed",
0005="Åpne",
0006="Last binær fil",
0007="Lagre",
0008="Lagre data for backup",
0009="Tools",
0010="Config",
0011="Konfigurer målet",
0012="Finn Chip (F1)",
0013="Finn chip ID",
0014="Les fra chip (F2)",
0015="Les data fra målet",
0016="Bekreft data (F3)",
0017="Kontroller data mellom minne og mål",
0018="Slett chip (F4)",
0019="Slett minnet blokken på chip",
0020="Skriv chip (CTRL + W)",
0021="Skriv data for å målrette chip",
0022="Activation",
0023="Aktiver programvare basert på maskinvare-ID",
0024="Ny Flash",
0025="Skriv inn nye flash type til flash.xml",
0026="Ny innsiktningen XML",
0027="Lag nytt mål test xml",
0028="Help",
0029="Om",
0030="Om USBJTAG NT ....",
0031="Connection",
0032="Vis koblingsskjema",
0033="Gå Konfigurer mappe",
0034="Åpne konfigurasjon mappe",
0035="Range:",
0036="Speed:",
0037="Test Modul Ikke Loaded",
0038="Nei maskinvare",
0039="Kategori",
0040="Target velg",
0041="Registrer View",
0042="Auto Script",
0043="Script Directory",
0044="Velg Script Directory",
0045="Legg Flash Type",
0046="copyfrom",
0047="Antall Sector",
0048="Sector Størrelse",
0049="Navn",
0050="Størrelse",
0051="Type",
0052="SPI flash",
0053="Navn konflikt",
0054="Size Error",
0055="Type (0-RAM, 1-Flash",
0056="Start adresse",
0057="Protokoll",
0058="Nei",
0059="Ja",
0060="IR Lengde",
0061="Program Memory",
0062="Memory definisjoner",
0063="Adresse",
0064="Ny",
0065="Clear",
0066="Vise XML",
0067="Dupliser Test Name",
0068="Send e-post Aktiver",
0069="Online Aktivisering",
0070="Hardware ID",
0071="E-postadresse",
0072="Aktivisering Code",
0073="Vennligst skriv inn din Paypal e-postadresse",
0074="Network Error",
0075="USB Ikke tilkoblet",
0076="USB tilkoblet",
0077="IRLength er utenfor rekkevidde, bruk standard 5",
0078="Target:",
0079="Advarsel!",
0080="Er du sikker på at du vil programmet?",
0081="Er du sikker på at du vil slette?",
0082="Slett tid",
0083="Program tid",
0084="kikket Address",
0085="Fant Address",
0086="Ukjent flash type!",
0087="Rapporter disse verdiene",
0088="Les speed",
0089="Sammenlign data mislyktes adresse",
0090="Sjekk minne rekkevidde."
0091="Time",
0092="Lagre binær fil",
0093="Sammenlign data OK",
0094="Bus Feil!",
0095="Kommando ukjent",
0096="Merk dette er 64bit MIPS, Fiks xml filen",
0097="Merk dette ikke er 64bit MIPS, Fiks xml filen",
0098="DMA supoorted",
0099="DMA ikke supoorted",
0100="Skriv speed",
0101="Program speed",
0102="Program pass, hvis ikke flere programmering nødvendig, strøm av / på målet",
0103="Program Starter ...",
0104="Flash borte",
0105="Flash ikke er tomt på adressen",
0106="Maskinvare uforenlige",
0107="Opptatt",
0108="EepomRegAddr ikke er definert i xml",
0109="Ikke ferdig siste programmet",
0110="Finn blitsen type først!",
0111="Ikke en flash-området",
0112="Flash-protokollen støttes ikke",
0113="Dest må starte på grensen av en blokk",
0114="Sjekk din konfigurasjon, eller oppdage flash første",
0 115="Slett starter ...",
0116="Adresse eller størrelse bør være på grensen av en flash",
0117="Allerede i debug-modus",
0118="AllFlash",
0119="Output",
0120="Kopier",
0121="Kopier gjeldende utvalg innholdet til utklippstavlen",
0122="Lim inn",
0123="Lim inn på utklippstavlen innholdet i den nåværende posisjon",
0124="Init",
0125="Fyll minnefane med initial verdi",
0126="Bruk: init\r\n Initialiser målet Så minnene er tilgjengelig",
0127="Bruk: initusb\r\n Reinit USB-porten."
0128="Bruk: avslutt\r\n Avslutt programmet."
0129="Bruk: hjelp (cmd)\r\n Output bruken av kommandoen."
0130="Bruk:. Reset\r\n Tilbakestill enheten Send reset signal For BDM param = 1 vil aktivere BDM..",
0131="Bruk:. Oppdage\r\n oppdage JTAG enheter",
0132="Bruk: søk start slutt trinn\r\n Søk minne fra start til slutt med trinn",
0133="Bruk: peek-adresse\r\n Få ord dataene på en minne",
0134="Bruk: poke adresse data\r\n Sett ord dataene på en minne",
0135="Bruk: getram adresse lengde\r\n Bruk: getram tabellnavn\r\n Få minnet fra målet til PC-minne",
0136="Bruk: cmpram adresse lengde\r\n Bruk: cmpram tabellnavn\r\n sammenligne minne mellom målet og PC-minne",
0137="Bruk: setram adresse lengde\r\n Bruk: setram tabellnavn\r\n Still minnet til målet fra PC-minne»,
0138="Bruk: lagre tabellnavn (filename)\r\n lagre start slutten (filename)\r\n Lagre data i kategorien",
0139="Bruk: ldram adresse (filename)\r\n Bruk: ldram tabellnavn\r\n Load minne."
0140="Adresse utenfor rekkevidde",
0141="Bruk: program adresse lengde\r\n Bruk programmet tabellnavn\r\n programmet flash."
0142="Kan ikke finne minnet i konfigurasjonen",
0143="Bruk: flshlist\r\nList alle flash typer",
0144="Støttet flash-listen:",
0145="Bruk: flshdct (adresse)\r\nDetect flash chip,",
0146="Bruk:. D-adresse\r\n Gjør adressen synlig",
0147="Konfigurer minnet kartet",
0148="Bruk: om\r\n Display versjon info",
0149="Bruk: CLS\r\n Fjern output display",
0150="Bruk: e-postadresse data data ....\r\n Rediger adresse med nye data."
0151="Bruk: f tabellnavn (adresse lengde) data\r\n Fyll med nye data."
0152="Bruk:.. S tabellnavn (adresse lengde) streng (data data data)\r\nt Søk etter data eller streng\r\n f.eks s nvram ASTB\r\n f.eks: s 210 000 2000 22 33 44 55" ,
0153="Not Found",
0154="Bruk:. Configshow\r\nShow Eksisterende config",
0155="Config fil error!",
0156="Ingen konfigurasjon",
0157="Bruk: slette adressen lengde\r\n Bruk: erasem tabellnavn\r\n Slette flash",
0158="Bruk: flshset tabellnavn verdi1, verdi2\r\nForce blitsinnstillingen til kategorier,",
0159="Bruk: sprogram adresse lengde\r\n Bruk: sprogram tabellnavn\r\n Slow program flash (må slette først)",
0160="Bruk: BK\r\n Break målet",
0161="Bruk: r (regname verdi)\r\n lest / sett register verdi",
0162="Registrer ugyldig",
0163="Register kan ikke settes",
0164="Bruk: t\r\n Single trinn",
0165="Steg ikke kan overstige 65 536",
0166="Ikke i debug-modus",
0167="Bruk: t = adressen\r\n Single steg med adresse\r\nt = 468."
0168="Bruk: g\r\n Fortsett excute."
0169="Bruk: g = adressen\r\n Excute på adresse",
0170="Bruk: pokeh adresse data\r\n Poke halvdel ordet",
0171="Bruk: pokeb adresse data\r\n Poke byte",
0172="Bruk: blkchk adresse lengde\r\n Bruk: blkchk tabellnavn\r\n Blank sjekke flash",
0173="Bruk: flshdcth (adresse)\r\nDetect flash chip i to ord",
0174="Bruk: ldramh adresse (filename)\r\n Load minnet i to ord."
0175="Bruk: speed 0 (1) (2)\r\nAdjust målhastighet 0 fort, 1 middels, to slow",
0176="Bruk: CFI (1) 0\r\n Aktiver / deaktiver CFI."
0177="Bruk: log (1) 0\r\n Aktiver / deaktiver loggen."
0178="Bruk: sgetram adresse lengde\r\n Bruk: getram tabellnavn\r\n Få minnet fra målet til PC minne bruk treg mode",
0179="Bruk: scmpram adresse lengde\r\n Bruk: cmpram tabellnavn\r\n sammenligne minne mellom målet og PC-minne med treg modus."
0180="Bruk: setram adresse lengde\r\n Bruk: setram tabellnavn\r\n Still minnet til målet fra PC minnet med treg mode",
0181="Bruk: ldhex\r\n Load minnet fra hex-filen."
0182="Bruk: sphex\r\n Slow program hex-filen."
0183="Bruk: prhex\r\nprogram hex-filen."
0184="Bruk: peekh adressen\r\n Peek halv ordet",
0185="Bruk: peekb adressen\r\n Peek byte",
0186="Bruk: farge ffffff\r\n Bytt tilbake bunnfarge",
0187="Bruk: script\r\nDisplay alle script filene\r\n skriptfil\r\n Display script",
0188="Script fil error!",
0189="Ingen script filer",
0190="Bruk: BL\r\nList nåværende break points",
0191="Bruk: må n\r\n Bruk: være *\r\n Aktiver en (eller alle) break punkt",
0192="Bruk: bd n\r\n Bruk: bd *\r\n Deaktiver en (eller alle) break punkt",
0193="Bruk: bpm adressen\r\n Break på hukommelsen adresse",
0194="Bruk: bpx adressen\r\n Break på kode-adresse",
0195="Velg",
0196="Velg riktig verdi",
0197="Exit Script",
0198="Trykk enter for å continue.Spacebar og gå inn å bryte ....",
0199="Bad kommando",
0200="Script ferdig",
0201="Fjern kommandoen vindu",
0202="Språk",
0203="Velg nytt språk",
0204="Velg språk",
0205="Tilgjengelige språk", 
END